# ריכוז נתונים- דיווח על איכות המים המסופקים במסעדה

# תקופת הדיווח 01.04.2020-30.06.2020

# מחוז:72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א -2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קרית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים.**

**בדיקות מיקרוביאליות**

1. איכות מיקרוביאלית - התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל. כל הממצאים תקינים.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יישוב | קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצע | אחוז ביצוע הדיגום | מס' דגימות תקינות | אחוז חריגה |
| מסעדה | שגרתית | רשת | 15 | 15 | 100% | 15 | 0% |

1. ריכוז כלור שאריתי - על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
2. רמת העכירות – הערך הנדרש הוא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

**בדיקות כימיות**


1. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה אולם הדיגום נמשך ועל פי הוראת משרד הבריאות, תדירות הדיגום רבעונית. במסגרת זו נמדד ריכוזו הטבעי במים, במקרה של מסעדה, קטן מערך סף בדיקת מכשיר הבדיקה.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יישוב | קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצע | אחוז ביצוע הדיגום | דיגום – 19.4.2020  תקן:1700 מקג"ל  רצוי 700-1000 מקג"ל |
| עין קיניא | פלואוריד | רשת | 1 | 1 | 100% | MRL> |

1. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת., לא תוכנן בשנת 2020.
2. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל.

דיגום פרמטר זה תוכנן למחצית שניה של 2020.

1. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.



בנוסף לדיגום המים המבוצע באופן שגרתי, תאגיד "התנור" נותן מענה לפניות הציבור בנושא איכות מים ברשת הציבורית, ניתן לפנות לתאגיד "התנור" בדרכים הבאות: מוקד טלפוני 1-800-200-744, דוא"ל [servicem@hatanur.co.il](mailto:servicem@hatanur.co.il)

כמו כן נציין כי עומדת בפניכם הזכות לפי תקנה 14 בתקנות מי השתייה לבדיקה בבית הצרכן. לפרטים נוספים, יש לפנות לכתובת הנ"ל.

בכבוד רב,

לואיס בלכר

מהנדס התאגיד