| יישוב | קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצע | אחוז ביצוע הדיגום | מס' דגימות תקינות | אחוז חריגה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מג'דל שמס | שגרתית | רשת | 36 | 36 | 100% | 36 | 0% |
|  | פלואוריד | רשת | 1 | 1 | 100% | ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ | ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ |

# ריכוז נתונים דיווח על איכות המים במג'דל שמס בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א -2001,

# אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מג'דל שמס פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מג'דל שמס בין התאריכים 01.01.2020-31.03.2020  
מחוז:72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח כי ריכוזו נמוך מערך סף מכשיר הבדיקה.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. לא תוכנן ולא בוצע בתקופה המדווחת.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. דיגום לפרמטר זה מתוכנן להתבצע בקיץ.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

גרף רמת עכירות רבעון ראשון לשמת 2020
גרף ריכוזי הכלור לרבעון ראשון 2020

בברכה,

אינג' לואיס בלכר

מהנדס התאגיד

כתובת התאגיד

התנור תאגיד מים וביוב בע"מ, משרד ראשי : שדרות תל חי 106 ת.ד. 860 , קרית שמונה 11031 טלפון 1800200744 טלפון 046816888 פקס 046905777 . דואר אלקטרוני office@hatanur.co.il  אתר אינטרנט 
www.hatanur.co.il